(module fab-2X03 (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "PIN HEADER")
  (tags "PIN HEADER")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at -0.635 -3.81) (layer F.SilkS))
  (fp_text value >VALUE (at 0 3.81) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 1 (at -4.445 1.905) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers F&B.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -1.27) (size 1.524 3.048) (drill 1.016) (layers F&B.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.524 3.048) (drill 1.016) (layers F&B.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 -1.27) (size 1.524 3.048) (drill 1.016) (layers F&B.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.54 1.27) (size 1.524 3.048) (drill 1.016) (layers F&B.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.54 -1.27) (size 1.524 3.048) (drill 1.016) (layers F&B.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
)
